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5.随机附件


序号�
产品名称�
数量�
规格�
备注�
�
1�
电控箱�
1�
�
�
�
2�
踏板�
1�
PL-501�
�
�
3�
球接连杆�
1�
�
�
�
4�
电控箱固定螺钉�
3�
M4×8�
内六角圆柱头螺钉�
�
5�
踏板固定螺钉�
3�
M5×25�
外六角法兰自攻螺钉�
�
6�
说明书�
1�
�
�
�
7�
三角带�
1�
�
�
�
8�
防护罩�
1�
�
�
�
9�
扎带�
1�
�
�
�
10�
停针器�
1�
�
�
�
11�
停针器附件包�
1�
�
�
�






4、故障显示


故障显示�
故障内容�
故障可能原因�
检查项目处理�
�
E1�
硬件过流�
电流检测非正常；驱动器硬件损坏�
系统电流检测回路是否工作正常；


驱动器件是否损坏；�
�
E3�
停机时过电压�
实际电压偏高；电压检测有误�
系统进线电压是否过高；


系统电压检测回路是否工作正常；�
�
E4�
停机时欠电压�
实际电压偏低；电压检测有误�
系统进线电压是否过低；


系统电压检测回路是否工作正常；�
�
E7、�
电机HALL信号故障�
电机位置传感器信号故障�
电机插头是否接触良好；


电机信号检测器件是否损坏；


缝纫机手轮是否安装到位；�
�
E8�
电机超负荷�
电机堵转；电机超负荷�
电机插头是否接触良好；


机头或剪线机构是否卡死；


是否缝制规格厚度以上布料；


电流检测信号是否正常；�
�
E11�
HALLA信号丢失�
HALLA信号丢失�
电机插头是否接触良好；


电机信号是否不匹配；�
�
E13�
EEPROM错误�
存储芯片读取异常�
存储芯片读取异常�
�
E16�
OZ回路故障�
OZ回路非正常�
系统OZ回路是否工作正常�
�
E23�
下停针信号故障�
下停针信号故障�
确认下停针传感器是否损坏�
�
E25�
上停针信号故障�
上停针信号故障�
确认上停针传感器是否损坏�
�









�





3.操作面板使用说明


3.1按键功能说明


序号�
按键�
描述�
�
1�
��
功能键。�
�
2�
��
储存键。�
�
3�
��
加键/上下针位复合键。�
�
4�
��
减键/软启动复合键。�
�
3.2操作模式                                                 


3.2.1	参数模式


设定参数：参数分普通参数，高级参数；进入高级参数需输入密码。参数模式禁止系统运行（P23号参数除外）！！电机运行时，按键封锁。


短按P键1秒，进入到普通参数模式，显示P01序号：� EMBED Visio.Drawing.11  ���


按▲▼键变更参数序列号，按S键后，显示对应参数，按▲▼键进行变更: � EMBED Visio.Drawing.11  ���


按S键保存后，显示下一参数号，按P键退出。


若直接按P键，参数保存退出。


3.2.2 高级参数模式


进入高级参数，需要输入密码。长按P键3秒以上，进入到密码输入界面，系统显示：� EMBED Visio.Drawing.11  ���从最高位开始闪烁，按▲▼键变更，范围0~F，按S键切换位置。若P键校核密码，若密码正确，显示高级参数序列号：� EMBED Visio.Drawing.11  ���


若密码错误，返回000显示（依旧从最高位闪烁）。再次按P键退出。缺省密码111。软件中应设定一个万能密码。进入到高级参数后，同样可以显示普通参数。重置密码：上电同时，按� EMBED Visio.Drawing.11  ���键，进入到密码重置界面，系统要求输入旧密码，屏幕先显示：� EMBED Visio.Drawing.11  ���


从最高位开始闪烁，通过S键切换位置，▲▼键变更，按P键确认输入。


1）若密码正确（假设为111），则小数点亮起，再次从最高位开始闪烁，设定新密码（若为555）『每位取值“0~9” “A~Z”』，设定结束后按P键进入确认界面；▲▼键选择YES，按S键保存并显示oFF，提示断电，按P键退出� EMBED Visio.Drawing.11  ���(� EMBED Visio.Drawing.11  ���


2）� EMBED Visio.Drawing.11  ���(� EMBED Visio.Drawing.11  ���(� EMBED Visio.Drawing.11  ���若密码错误，则返回000显示。输错3次后，将显示oFF，提示断电。








2.1系统参数表： 


No�
项目�
内容�
设定范围�
默认值�
级别�
�
1�
缝纫速度�
设定踏板的最高转速�
300～5000 rpm�
3700 rpm�
Ⅰ�
�
2�
软启动针数�
开始缝纫时低速缝纫几针的功能


1～10:软起动针数�
1~10�
2�
Ⅰ�
�
3�
软启动速度1�
软启动第1针速度�
300~2000�
600rpm�
Ⅰ�
�
4�
软启动速度2�
软启动第2针速度�
300~2000�
1000rpm�
Ⅰ�
�
5�
软启动速度3�
软启动第3～10针速度�
300~2000�
1500rpm�
I�
�
8�
简易缝纫模式设定�
0：无上下停针  1：有上下停针�
0~1�
0�
Ⅰ�
�
12�
电机转向�
0：正转 1：反转�
0~1�
0�
Ⅱ�
�
20�
恢复出厂参数�
0：不恢复   1：恢复普通参数   2：恢复所有参数�
0~2�
0�
Ⅱ�
�
21�
最高缝纫速度�
缝纫最高转速�
2000～5000 rpm�
4000 rpm�
Ⅱ�
�
31�
老化速度�
老化速度�
300～5000 rpm�
3500 rpm�
Ⅱ�
�
32�
老化运行时间�
老化运行时间�
1～600�
100�
Ⅱ�
�
33�
老化停顿时间�
老化停顿时间�
1～600�
10�
Ⅱ�
�
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3.2.3电机角度测试模式


按S键上电，进入到电机角度测试模式，系统显示：� EMBED Visio.Drawing.11  ���


按“P键+▼键”开始测试，测试完毕，显示电机角度。� EMBED Visio.Drawing.11  ���只有掉电，才能从该模式退出。


3.2.4监控模式


待机状态下，长按S键2秒，进入到监控状态，按▲▼键进行变更监控序号，监控值不能修改。具体显示内容有：


显示序号�
项目名称�
单位�
�
显示序号�
项目名称�
单位�
�
SPD�
速度�
（*10）rpm�
�
VER�
版本�
/�
�
CUR�
电流�
0.01A�
�
�
�
�
�
UDC�
电压�
V�
�
�
�
�
�
按S键，进入到具体值，按P键退出，返回待机态。


3.2.5老化模式  按P键上电，进入到老化模式。按“P键+▼键”启动，再次按“P键+▼键”停机。数码管显示：� EMBED Visio.Drawing.11  ���


3.2.6模拟踏板零位校正模式上电后，待机状态时发现未踩踏板，系统就低速运行，可启动零位校正功能。上电同时，按� EMBED Visio.Drawing.11  ���键，进入到踏板零位校正模式，系统显示：� EMBED Visio.Drawing.11  ���按“P键+▼键”启动校正，校正完毕，显示校正值（范围一般在 +15~-15内）� EMBED Visio.Drawing.11  ���若超出范围，则报故障。


3.2.7故障显示模式 出现故障时，显示故障代码：� EMBED Visio.Drawing.11  ���历史故障不做保存。





1.安全上的注意事项


使用前请详细阅读本技术资料与所搭配的缝制机械说明书，配合正确使用。


1.1 (1)电源电压与工作频率：请遵照马达与控制箱铭牌所标之规格。


    (2)电磁波干扰：请远离高频磁波机器或电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰本驱动装置因而发生错误动作。


    (3)接地：为防止杂讯干扰或漏电事故，请做好接地工程（包括缝纫机、马达、控制箱、定位器）。


1.2 拆卸马达或控制箱时，勿带电拔插；控制箱里面有危险高压电，所以关闭电源后要等1分钟以上方可打开控制箱盖。


1.3 为保证人身安全，请在维修机械或进行穿针作业时关闭电源。


1.4  � 这个标示符号表示机器安装时，如有错误恐会伤害到人体或机器会受到损坏。


          所以机器方面有危险性的地方会有此标志。


 � INCLUDEPICTURE "../Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Tencent/Users/391127195/QQ/WinTemp/RichOle/WBM(SN0%605C@RUGS%7d68Y%7dGQT.jpg" \* MERGEFORMAT ��� 这个标志符号表示有高压电等，电气方面有危险性的地方会有此标志。


1.5本装置保证在正常工作情况且无人为失误的操作下，保修期为一年。
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HL155简易皮带外挂使用说明书V1.0
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