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2.安装与调整             


2.1驱动器板的安装


（a）控制箱尺寸图              （b）缝纫机桌板右侧必须预留100mm以上空间     （c）控制箱安装后示意图  


                                    














  


2.2操作盒(人机接口)的安装


     








2.3停针传感器的安装与调整                               2.4电机的安装与调整























2.4踏板的调整


踏板各部位名称：如右图所示


A、运行弹簧


B、后踏力量调整螺栓


C、踏板摇杆


D、球接连杆


3.接线与接地


一定要做好系统的接地工程，请合格的电气工程人员予以施工。


4.机箱各部位的名称


4.1机箱正面                                                  4.2机箱背面：端子座面板
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1.安全上的注意事项


使用前请详细阅读本技术资料与所搭配的缝制机械说明书，配合正确使用，并必须有接受过正确训练的人员来安装或操作。


在使用或安装EasyDriver（“易动”）型伺服马达系列控制箱驱动装置时，请注意以下事项。本驱动装置仅适用于指定的缝制机械，请勿移做其他用途。


1.1作业环境的安全


    (1)电源电压： 电源电压请遵照马达与控制箱铭牌所标之规格200V—240V范围操作。


    (2)电磁波干扰：请远离高频磁波机器或电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰本驱动装置因而发生错误动作。


(3)温湿度：a.请不要在室温45℃以上或5℃以下的场所操作。


           b.请不要在日光直接照射的场所或室外运作。


              c.请不要在暖气(电热器)旁运作。


              d.请不要在相对湿度30％以下或95%以上或露水的场所运作。


    (4)空气：a.请不要在多灰尘或具有腐蚀性物质的场所操作。b.请不要在有挥发性气体的场所操作。


1.2安装的安全


    (1)马达、控制箱：请遵照说明书正确装好。


(2)附属品：如要装配其它选购配件或附属品时，请先关闭电源并拔掉电源线插头。


(3)电源线：a.请注意不要被外物压住或过度扭曲电源线。b.装钉电源线时请不要靠近会转动的上轮，最少要离开3公分以上。


c.当连接电源线到电源插座时，应确定比供应电压必须符合标示在马达与控制箱铭牌上的指定电压200V—240V内。


    (4)接地：a.为防止杂讯干扰或漏电事故，请做好接地工程（包括缝纫机、马达、控制箱、定位器）。


b.电源线的接地线须以适当大小的导线和接头连接到生产工厂的系统地线，此连接必须被永久固定。


1.3  操作中的安全


    (1)在第一次开电后，请先以低速操作缝纫机并检查转动方向是否正确。


    (2)缝纫机运转时，请不要去触摸上轮、机针等会运动的部位。


(3)所有可运动的部分，必须以所提供的防护装置加以隔离，防止身体接触并请勿在装置内塞入其他物品。


(4)请不要在拆下皮带护盖及其他安全装置下操作。


1.4保养维修


在操作以下动作前，请先关闭掉电源：


(1)要拆卸马达或控制箱时，或在控制箱上插或拔任何连接插头时。


(2)控制箱里面有危险高压电，所以关闭电源后要等1分钟以上方可打开控制箱盖。














(3)翻抬车头时，与更换车针或梭子或穿线时。 (4)修理或作任何机械的调整时。 (5)机器休息不用时。


1.5保养维修的规定


(1)修理及保养的作业，要请经过训练的技术人员执行。


(2)马达的通风口附近，请不要堆置杂物阻塞空气流通，尤其马达后风盖上更不可附著灰尘、纸屑、布屑等物，以免造成马达发烫。


  (3)请不要用以下物体，如木槌、铁槌…等敲击本产品装置或马达（马达）心轴。


  (4)所有维修用的零件，须由本公司提供或认可，方可使用。


1.6危险标示、注意标示


        这个标示符号表示机器安装时，如有错误恐会伤害到人体或机器会受到损坏，所以机器方面有危险性的地方会有此标志。





这个标志符号表示有高压电等，电气方面有危险性的地方会有此标志。


1.7保质期限规定


  本装置保证在正常工作情况且无人为失误的操作下，保证自出厂12个月内，无偿的为客户维修使能正常操作。
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通过对安装螺钉1、2的调整，可以调节皮带的松紧度。
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序号�
调整需求�
调整效果�
�
1�
踏板前踏力量调整�
弹簧A向右侧勾时，前踏力量加重


弹簧A向左侧勾时，前踏力量减轻�
�
2�
踏板后踏力量调整�
逆时针�向上拧动螺栓，后踏力量减轻


顺时针�向下拧动螺栓，后踏力量加重�
�
3�
踏板行程长短调整�
球接连杆D选择右侧孔时，为长行程模式


球接连杆D选择左侧孔时，为短行程模式�
�
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内部高压电危险
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马达电源插座








�





自动抬脚插座








操作盒插座





AC 电源开关








踏板盒插座








�





机头翻倒信号插座








七段显示器





参数呼唤 功能键








�





机头各功


能信号插座








马达编码器插座











针停上/下 设定键


剪线     选择键


起始固缝 功能键


终止固缝 功能键











针数设定


/特殊功能选择








按端子座面板的指示插接各连接线，DB插头要插牢后锁紧，其余的插头插紧后确定其锁扣已扣牢。








-1-





-2-








5.操作盒使用说明


5.1 按键功能说明














功能�
按 键�
描        述�
�
起始


固缝


功能


选择�
�






执行起始固缝来回1次或2次


�
�
终止


固缝


功能


选择�
�






执行终止固缝来回1次或者2次


�
�
自由缝�
�
踏板往前踩，可正常缝纫，中间位置停机，往后踩，完成剪线拨线等功能�
�
连续


固缝�
�
1.前踩踏板可自动执行来回缝纫动作，次数由E段设定，最高可达99次。


2.连续固缝模式默认为触发模式，无需踏板一直踩下，对应定针缝灯常亮。


3.该功能有效时，前后固缝设定无效。�
�



剪线


选择


�
�
设定或取消剪线功能。�
�
针数设定/查看选择�
�
1.往前踩踏板，执行CD设定的缝纫针数。


2.每段缝纫过程中，抬起踏板，缝纫立即停止，继续踩踏板，则开始执行各段设定未完的针数。


一段针数缝纫完毕，自动执行终止固缝（如果选择）剪线等动作。�
�
提针/


补针�
�
1.自由缝模式，可根据所按时间长短的不同，补半针、一针或连续补针。


2.定针缝有两种情况：


a.每段缝纫未结束中间停车，按此键作提针用，即停在上针位上。b.每段缝纫结束中间停车，按此键可补一针或连续补针。�
�
调


速


键�
�
减调速键。连续按下，缝纫速度降低，显示屏自动切换为速度设定值。自由缝有效。


增调速键。连续按下，缝纫速度升高，显示屏自动切换为速度设定值。自由缝有效。�
�






5.2注意事项


上电，系统完成自检，所有的LED灯被点亮，显示屏显示“8888”字样，蜂鸣器会发出鸣叫，上述过程维持0.5秒左右时间然后恢复到上次掉电前界面。


操作盒上的按键有效，与之对应的指示灯则亮，表明选中该缝纫功能，每按一次，蜂鸣器会发出“哔”一声短叫。比如一个完整的缝纫功能需要有：起始固缝来回一次，自由缝及终止固缝来回一次，只要选中相应的图标即可，若要取消前终止固缝，只要再按相应的图标即可取消。


当仅需要单固缝时，可将A、D段针数设为0即可。


选中连续固缝� EMBED PBrush  ���，起始终止固缝设定无效。


起始终止固缝针数设定为自由缝和定长一段缝所共用，但只能在自由缝状态下查看和更改针数。


当操作盒读写参数时出错，显示屏会提示“Erro”，其他故障均由机箱小操作面板提示，出现这种情况请寻求技术支持。




















6.机箱操作面板使用说明


机箱操作面板布局如图所示，包括六个数码管abcdef和五个按键12345。


6.1缝纫功能设定


机箱操作面板的默认设定模式，通过按键1234和数码管abcd可以分别设定针位、剪线、前固缝、后固缝选择。


1：针位选择 	 a：0 上针位；1 下针位


2：剪线选择	 b：0 不剪线；1 剪线


3：前固缝选择    c：0无；1：AB双固缝；2：ABAB四固缝


4：后固缝选择    d：0无；1：CD双固缝；2：CDCD四固缝


对于不同的工作模式及缝纫模式下，这四个设定不一定都有效。


1）系统带机头操作盒工作。仅针位选择有效，其他通过机头操作盒设定。


2）系统不带机头操作盒工作。


a)自由缝、定长缝：四个设定均有效。


b)连续固缝（W缝）：仅剪线设定有效。


c)简易缝纫：四个设定均无效。


3）自动测试模式：四个设定均有效。


按下P键同时上电，系统进入自动测试模式，此时机头操作盒设定无效，只可通过机箱HMI进行自动测试的相关设定。按P键后同时按下键4启动、停止。


   关于数码管ef的显示功能：


     1）数码管e：显示翻抬开关的状态。翻抬开关无效时不显示，翻抬开关有效时显示动画，表示机头已抬起，此时系统禁止运行。


     2）数码管f：区分不同的缝纫模式。（简易缝纫时显示“E”，自动测试时显示“A”，其他模式无显示。）


6.2功能参数设定


在缝纫功能设定模式即机箱操作面板的默认模式下，长按P键进入功能参数设定状态。数码管abcd显示参数值，通过按键34修改；数码管ef显示参数编号，通过按键12修改，同时保存上一参数的值。按P键退出参数设定模式，并保存当前参数值。按键1234短按每次变更，长按可连续快速增减。（注：系统运行时无法进入参数设定模式；进入参数设定模式除非退出否则系统无法运行。                           


具体参数见双针机系统参数表。）


6.3系统监控状态








6.4系统故障状态


当系统检测到有故障时，系统停止运转，同时机箱操作面板显示故障代码。数码管abcd显示故障编号。具体的故障见故障代码列表。





7.系统参数表


NO.�
项目�
内容�
设定范围�
默认值�
�
1�
缝纫最高速�
踏板最高速度�
300~ MAX�
3000�
�
2�
缝纫最低速�
踏板最低速度�
100~800(spm)�
200�
�
3�
踏板曲线调整�
踏板曲线调整�
1~100�
60�
�
4�
起始固缝速度�
前加固缝速度�
200~1000(spm)�
700�
�
5�
终止固缝速度�
后加固缝速度�
200~1000(spm)�
700�
�
6�
连续固缝速度�
连续加固缝速度�
200~1000(spm)�
700�
�
*7�
剪线速度�
剪线速度�
100~300(spm)�
200�
�
8�
加固缝选择�
选择加固缝模式0：装饰性固缝；1：标准固缝�
0/1�
0�
�
9�
装饰性固缝停针位�
P8=0时，停针位选择，0：上针位；1：下针位�
0/1�
1�
�
10�
装饰性固缝停留时间�
P8=0时，中间停留时间�
10~1000(ms)�
150�
�
11�
加固缝次数�
设定双加固或四固缝，0：双加固，1：四加固�
0/1�
0�
�
12�
软起动功能�
始缝时是否进行软起动，0：无，1：有�
0/1�
0�
�
13�
软起动针数�
始缝时进行软起动的针数�
1~9(针)�
2�
�
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� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���








� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





�





� EMBED PBrush  ���





机箱操作面板默认模式下，按P键后同时按下键1进入系统监控状态。数码管abcd显示监控值；数码管ef显示监控参数编号，通过按键12修改。





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���� EMBED PBrush  ��





� EMBED PBrush  ���
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8.部分参数说明





P1：缝纫最高速。


设定范围“300~MAX”，其中MAX指的是高级参数P53。缺省值单针机3000spm，双针机2000spm。


P1~P3：踏板行程与速度关系。





				   速度


				      P1													


					           	       P3偏小    





                               


                               P2             最大行程     踏板行程





			  	  图1  	踏板行程与速度关系曲线


从上图可看出，若P3曲线斜率太小，有可能达不到P1设定的缝纫最高速。


P8：加固缝选择。


装饰性加固缝：来回加固过程中有停顿，可确保针迹一致性。停顿时间由P10决定。


标准性加固缝：来回加固过程中没有停顿，固缝过程一次走完。


P12~P14：软启动相关参数。


当起始缝纫速度过高时，面线和底线可能结不起来，通过限制缝纫机的始缝速度可以提高缝纫的可靠性。


注：当设定起始固缝有效时，软启动功能无效。


P15：缝纫模式


P15=0,1,2时，只有无机头操作盒时，设定才有效。


P15=3时，缝纫模式为简易缝纫模式，无论有无机头操作盒。


简易缝纫一般使用场合为：当机头传感器损坏，系统提示E011故障时使用。


简易缝纫时，该缝纫机可做普通电车用，无剪线和自动倒顺缝功能；


机针可停在任意点位置，踏板往后踩，均默认为抬压脚功能。


自动找上针位功能和计针数功能均失效。


P16~P21：缝纫针数相关参数。


注：当无机头操作盒时，可通过机箱小操作面板设定这些参数，相应参数激活有效。有机头操作盒时，以机头操作盒设定为准。


P22：抬压脚控制模式。


缺省踏板抬压脚有效。若是该缝纫机无抬压脚提升装置，建议该功能码设为0，否则始缝时启动会变慢。


另外需注意的是：当P22设为2或3时，踏板信号可终止剪线后自动抬压脚的状态，即踏板回到零位（脚不放在踏板上，踏板自然状态）抬压脚也随之放下，若想继续抬起压脚，可将踏板往后踩即可。


P23：上电定位功能。


初次上电系统会自动运转到上停针位置。如果缝纫机手轮已在上针位有效位置范围内，则系统不会运转。


P26：梭心线控制。


若设定有效，针数到达P27预先设定的针数，机头操作盒会蜂鸣提示，LED会闪烁，但不影响缝纫，如果继续往前缝纫，LED会常亮，直至剪完一次线以后，LED熄灭，内部计数器清零，走过的线迹数也可以通过监控参数4来查看。








NO.�
项目�
内容�
设定范围�
默认值�
�
14�
软起动速度�
始缝时进行软起动的速度�
100~1000(spm)�
800�
�
15�
缝纫模式�
缝纫模式设定0：自由缝1：连续固缝（W缝纫）      2：定长一段缝       3：简易缝纫�
0~3�
0�
�
16�
起始固缝针数A�
起始固缝顺缝针数（不带机头HMI时有效）�
0~32(针)�
3�
�
17�
起始固缝针数B�
起始固缝倒缝针数（不带机头HMI时有效）�
1~32(针)�
3�
�
18�
终止固缝针数C�
终止固缝倒缝针数（不带机头HMI时有效）�
1~32(针)�
3�
�
19�
终止固缝针数D�
终止固缝顺缝针数（不带机头HMI时有效）�
0~32(针)�
3�
�
20�
定长一段缝针数�
定长缝一段缝针数（不带机头HMI时有效）�
1~99 (针)�
10�
�
21�
连续固缝重复次数�
连续固缝来回次数（不带机头HMI时有效）�
1~99(次)�
5�
�
22�
抬压脚控制模式�
抬压脚功能模式设定0：无抬压脚功能


1：踏板抬压脚功能（踏板在剪线位置也默认）


2：踏板+剪线后自动抬压脚


3：踏板＋中间停＋加剪线后自动抬压脚�
0~3�
2�
�
23�
上电定位�
上电时机头自动运转至上针位功能设定


0：无上电定位功能1：有上电定位功能�
0/1�
1�
�
24�
翻抬开关信号模式�
机头翻抬开关信号模式设定


0：常开信号    1：常闭信号�
0/1�
0�
�
26�
梭心线控制�
梭心线监控设定0：无效1：有效�
0/1�
0�
�
27�
线迹计数设定�
梭心监控预报警目标计数值�
0~250(×200)�
5�
�
30�
抬压脚延迟缝纫时间�
为确认压脚已放下的延时�
0~800(ms)�
200�
�
31�
抬压脚全压输出时间�
抬压脚全压输出时间�
0~800(ms)�
150�
�
32�
抬压脚输出占空比�
抬压脚输出占空比�
0~100�
40�
�
33�
抬压脚保护时间�
抬压脚强制关断保护时间�
1~60(s)�
20�
�
34�
倒缝全压输出时间�
倒缝全压输出时间�
0~800(ms)�
150�
�
35�
倒缝输出占空比�
倒缝输出占空比�
0~100�
60�
�
36�
倒缝保护时间�
倒缝强制关断保护时间�
1~60(s)�
30�
�
37�
前固缝补偿1�
前固缝补偿参数�
0~72�
18�
�
38�
前固缝补偿2�
前固缝补偿参数�
0~72�
18�
�
39�
后固缝补偿1�
后固缝补偿参数�
0~72�
18�
�
40�
后固缝补偿2�
后固缝补偿参数�
0~72�
18�
�
41�
连续固缝补偿1�
连续固缝针迹补偿参数�
0~72�
18�
�
42�
连续固缝补偿2�
连续固缝针迹补偿参数�
0~72�
18�
�
43�
特殊功能参数�
P43=5，显示停留时间超过2秒，恢复出厂参数P1~P42�
0~15�
0�
�



* 带标记的项目是维修用的功能，如果更改了出厂时的初始设定，有可能出现损坏机器或使机器性能降低的危险。要更改时，需专业人员指导。但有时为了提高缝纫机的功能和性能，有可能随时变更功能设定值。
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P41~P42：针对连续固缝模式针迹调整参数。


针迹补偿原则：该缝纫机倒顺针针脚相差不大，倒缝机构一致性要好。


调整方法：请将倒顺缝设为相同针数，并按下述方法调整两个参数。


连续固缝针迹补偿（参数No.41~42）


顺缝倒缝接合部：


若顺缝针数变少或最后一针变短，则调小参数No.41。


若倒缝针数变少或第一针变短，则调大参数No.41。


倒缝顺缝接合部：


若倒缝针数变少或最后一针变短，则调小参数No.42。


若正缝针数变少或第一针变短，则调大参数No.42。


P44~P53：高级参数设定。


P43＝11，可进入高级参数设定。主要是用来调整机器位置及老化机器设定一些参数。此外可设定该台缝纫机的最高转速。


P45: 缝纫机机针下针位位置。


该下针位位置是以上停针位作为零度开始计。若选择装饰性固缝，发现针迹有错位现象，可微调P45参数校正，同时注意上停针安装的位置偏差会影响到下停针位置点，安装上停针传感器时注意安装的一致性。


P50: 自动测试速度。


单针机设定范围：300～3000spm，默认2500spm。


双针机设定范围：300～2500spm，默认1800spm。


P53: 厂家设定最高缝纫速度。


单针机设定范围：300～3500spm，默认3000spm。


双针机设定范围：300～2500spm，默认2000spm。


附：机头按钮示意图：














                     倒缝按钮     led    固缝逆转   暂停按钮





9.故障代码表


故障显示�
故障内容�
检查项目、处理�
�
E011


E012


E013


E014�
同步器信号故障


电机信号故障�
同步器插头是否接触良好


电机插头是否接触良好


电机信号检测器件是否损坏�
�









故障显示�
故障内容�
检查项目、处理�
�
E021


E022


E023


E201�
电机超负荷�
电机插头是否接触良好


机头或剪线机构是否卡死


是否缝制规格厚度以上布料�
�
E101�
硬件驱动故障�
请寻求技术支持�
�
E111


E112


E113�
系统电压过高�
系统进线电压是否过高�
�
E121


E122�
系统电压过低�
系统进线电压是否过低�
�
E131�
系统检测回路故障�
请寻求技术支持�
�
E141�
系统数据读写故障�
请寻求技术支持�
�
E151


E152�
电磁铁故障�
机头电磁铁是否短路�
�
E211


E212�
电机运转非正常�
电机插头是否接触良好  电机信号是否不匹配�
�
E301�
操作盒通讯不良�
操作盒插头是否接触良好  操作盒器件是否损坏�
�
P.oFF�
掉电显示�
等待电源重新开通�
�
装箱单


WR503装 箱 单 V1.4（PACKING LIST）


 


序号�
产 品 名 称�
数量�
规  格�
确认�
备     注�
�
1�
球接连杆�
1�
�
�
�
�
2�
电控箱�
1�
WR503�
�
�
�
3�
操作盒�
1�
EP-003�
�
�
�
4�
踏板�
1�
PL-101�
�
含支架�
�
5�
机头按键�
1�
�
�
�
�
6�
停针安装盘固定螺钉�
2�
M4×8�
�
十字槽盘头组合螺钉�
�
7�
电控箱固定螺钉�
3�
M5×30�
�
外六角法兰自攻螺钉�
�
8�
踏板固定螺钉�
3�
M5×23�
�
外六角法兰自攻螺钉�
�
 9�
支架接头固定套�
1�
�
�
十字槽圆头木螺钉�
�
10�
接头固定螺钉�
1�
M5×15自攻�
�
�
�
11�
操作盒支架固定螺钉�
1�
M6×16�
�
内六角圆柱头螺钉�
�
12�
电机与支架固定螺钉�
4�
M5×20�
�
内六角螺钉�
�
13�
电机�
1�
80SF110-B3000-A01�
�
�
�
14�
使用说明书�
1�
�
�
�
�
15�
合格证�
1�
�
�
�
�
16�
可退式扎带�
2�
RCV-200�
�
�
�
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