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2.安装与调整             


2.1驱动器板的安装


（a）控制箱尺寸图              （b）缝纫机桌板右侧必须预留100mm以上空间     （c）控制箱安装后示意图  


                                    














  


2.2踏板的调整


踏板各部位名称：如右图所示


A、运行弹簧


B、后踏力量调整螺栓


C、踏板摇杆


D、球接连杆












































3.接线与接地


一定要做好系统的接地工程，请合格的电气工程人员予以施工。


4.机箱各部位的名称


4.1机箱正面                                                4.2机箱背面：端子座面板
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1.安全上的注意事项


使用前请详细阅读本技术资料与所搭配的缝制机械说明书，配合正确使用，并必须有接受过正确训练的人员来安装或操作。


在使用或安装EasyDriver（“易动”）型伺服马达系列控制箱驱动装置时，请注意以下事项。本驱动装置仅适用于指定的缝制机械，请勿移做其他用途。


1.1作业环境的安全


   (1)电源电压：电源电压请遵照马达与控制箱铭牌所标之规格200V—240V范围操作。


   (2)电磁波干扰：请远离高频磁波机器或电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰本驱动装置因而发生错误动作。


   (3)温湿度： a.请不要在室温45℃以上或5℃以下的场所操作。


      b.请不要在日光直接照射的场所或室外运作。


      c.请不要在暖气(电热器)旁运作。


      d.请不要在相对湿度30％以下或95%以上或露水的场所运作。


   (4)空气：a.请不要在多灰尘或具有腐蚀性物质的场所操作。  b.请不要在有挥发性气体的场所操作。


1.2安装的安全


(1)马达、控制箱：请遵照说明书正确装好。


   (2)附属品：如要装配其它选购配件或附属品时，请先关闭电源并拔掉电源线插头。


   (3)电源线：a.请注意不要被外物压住或过度扭曲电源线。


     b.装钉电源线时请不要靠近会转动的上轮，最少要离开3公分以上。


      c.当连接电源线到电源插座时，应确定此供应电压必须符合标示在马达与控制箱铭牌上的指定电压200V—240V �内。


(4)接地：a.为防止杂讯干扰或漏电事故，请做好接地工程（包括缝纫机、马达、控制箱、定位器）。


     b.电源线的接地线须以适当大小的导线和接头连接到生产工厂的系统地线，此连接必须被永久固定。


1.3操作中的安全


 (1)在第一次开电后，请先以低速操作缝纫机并检查转动方向是否正确。


 (2)缝纫机运转时，请不要去触摸上轮、机针等会运动的部位。


 (3)所有可运动的部分，必须以所提供的防护装置加以隔离，防止身体接触并请勿在装置内塞入其他物品。


 (4)请不要在拆下皮带护盖及其他安全装置下操作。


1.4保养维修


在操作以下动作前，请先关闭掉电源：


(1)要拆卸马达或控制箱时，或在控制箱上插或拔任何连接插头时。


(2)控制箱里面有危险高压电，所以关闭电源后要等1分钟以上方可打开控制箱盖。


























(3)翻抬车头时，与更换车针或梭子或穿线时。  (4)修理或作任何机械的调整时。   (5)机器休息不用时。


1.5保养维修的规定(1)修理及保养的作业，要请经过训练的技术人员执行。


    (2)马达的通风口附近，请不要堆置杂物阻塞空气流通，尤其马达后风盖上更不可附著灰尘、纸屑、布屑等物，以免造成马达发烫。


  (3)请不要用以下物体，如木槌、铁槌…等敲击本产品装置或马达（马达）心轴。


  (4)所有维修用的零件，须由本公司提供或认可，方可使用。


1.6危险标示、注意标示


        这个标示符号表示机器安装时，如有错误恐会伤害到人体或机器会受到损坏，所以机器方面有危险性的地方会有此标志。


        这个标志符号表示有高压电等，电气方面有危险性的地方会有此标志。


1.7 保质期限规定


  本装置保证在正常工作情况且无人为失误的操作下，保证自出厂12个月内，无偿的为客户维修使能正常操作。

















序号�



调整需求�



调整效果�
�
1�
踏板前踏力量调整�
弹簧A向右侧勾时，前踏力量加重


弹簧A向左侧勾时，前踏力量减轻�
�
2�
踏板后踏力量调整�
逆时针�向上拧动螺栓，后踏力量减轻


顺时针�向下拧动螺栓，后踏力量加重�
�
3�
踏板行程长短调整�
球接连杆D选择右侧孔时，为长行程模式


球接连杆D选择左侧孔时，为短行程模式�
�






马达编码器插座











踏板盒插座








操作盒插座





马达电源插座








机头各功


能信号插座








机头翻倒信号插座








自动抬脚插座








� EMBED ICAD.Drawing  ���





针停上/下 设定键
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起始固缝 功能键


终止固缝 功能键
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参数呼唤 功能键
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内部高压电危险








针数设定


/特殊功能选择








按端子座面板的指示插接各连接线，DB插头要插牢后锁紧，其余的插头插紧后确定其锁扣已扣牢。
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5．绷缝机操作面板使用说明


机箱操作面板布局如图所示，包括六个数码管abcdef和五个按键12345。


缝纫功能设定


	机箱操作面板的默认设定模式，通过按键12和数码管ab可以分别设定针位和剪线设定。


1：针位选择		a：0 上针位；1 下针位


2：剪线选择		b：0 不剪线；1 剪线


	对于不同的工作模式及缝纫模式下，设定不一定有效。


自由缝、定长缝：设定均有效。


简易缝纫：设定均无效。


自动测试模式：设定均有效。


按下P键同时上电，系统进入自动测试模式，按P键后同时按下键4可启动、停止运行。


	关于数码管ef的显示功能：


数码管e：显示剪刀安全开关的状态。


剪刀安全开关无效时不显示，剪刀安全开关有效时显示动画“|  ”( “|- ”( “ - ”( “ -|”(“  |”，表示剪刀未归位，此时系统禁止运行。


数码管f：区分不同的缝纫模式。


简易缝纫时显示“E”，自动测试时显示“A”，其他模式无显示	


5.2功能参数设定


在缝纫功能设定模式即机箱操作面板的默认模式下，长按P键进入功能参数设定状态。数码管abcd显示参数值，通过按键34修改；数码管ef显示参数编号，通过按键12修改，同时保存上一参数的值。按P键退出参数设定模式，并保存当前参数值。


按键1234短按每次变更，长按可连续快速增减。


注：系统运行时无法进入参数设定模式；进入参数设定模式除非退出否则系统无法运行。


具体的参数见系统参数表。


5.3系统监控状态


	机箱操作面板默认模式下，按P键后同时按下键1进入系统监控状态。数码管abcd显示监控值；数码管ef显示监控参数编号，通过按键12修改。


ef�
abcd�
单位�
�
1�
速度�
spm�
�
2�
电流�
A�
�
3�
电压�
V�
�
4�
计件数�
件�
�
5.4系统故障状态


当系统检测到有故障时，系统停止运转，同时机箱操作面板显示故障代码。数码管abcd显示故障编号。具体的故障见故障代码列表。


6.系统参数表


No.�
项目�
内容�
设定范围�
默认值�
�
1�
自由缝纫最高速�
设定机头的最高转速�
300~4000(spm)�
3500�
�
2�
软起动功能�
始缝时软起动设置


0：无软起动功能    1~9：软起动针数�
0~9�
3�
�
3�
软起动速度1�
软起动第1针的速度�
100~1000(spm)�
400�
�
4�
软起动速度2�
软起动第2针的速度�
100~1500(spm)�
800�
�
5�
软起动速度3�
软起动第3针的速度�
100~4000(spm)�
1200�
�
6�
软起动速度4�
软起动第4针的速度�
100~4000(spm)�
1200�
�
7�
软起动速度5�
软起动第5~9针的速度�
100~4000(spm)�
1200�
�
8�
定针缝最高速�
定针缝最高速度�
300~5000(spm)�
3000�
�
9�
缝纫模式�
缝纫模式设定


0：自由缝纫


1：定针缝纫


2：简易缝纫�
0~2�
0�
�
10�
定针缝段数�
定针缝段数及各段针数设定�
1~2(段)�
1�
�
11�
定针缝第1段针数�
�
1~99(针)�
15�
�
12�
定针缝第2段针数�
�
1~99(针)�
15�
�
13�
定针缝触发模式�
定针缝触发功能设定


0：无触发功能1：有触发功能�
0/1�
0�
�






No.�
项目�
内容�
设定范围�
默认值�
�
15�
抬压脚控制模式�
抬压脚功能模式设定


0：无抬压脚功能


1：踏板抬压脚功能


2：剪线后自动抬压脚


3：踏板抬压脚加剪线后自动抬压脚


4：停机加剪线后自动抬压脚


5：踏板抬压脚加停机加剪线后自动抬压脚�
0~5�
1�
�
16�
剪线后踏板命令模式�
剪线后踏板命令模式设定


0：剪线命令不作抬压脚用


1：剪线命令用作抬压脚�
0/1�
1�
�
20�
上电定位�
上电时机头自动运转至上针位功能设定


0：无上电定位功能


1：有上电定位功能


�
0/1�
1�
�
21�
剪刀安全开关信号模式�
剪刀安全开关信号模式设定


0：常开信号


1：常闭信号�
0/1�
1�
�
23�
计件功能�
计件功能设定


0：无计件功能


1：有计件功能�
0/1�
1�
�
24�
计件显示�
计件数显示�
0~9999�
0�
�
27�
低速速度�
踏板最低速度�
100~1000(spm)�
200�
�
28�
踏板功能调整�
踏板调速功能调整�
10~100�
60�
�
30�
剪线延迟时间�
剪线延迟时间�
0~200(ms)�
0�
�
31�
剪线动作时间�
剪线动作时间�
0~1000(ms)�
120�
�
32�
拨线延迟时间�
拨线延迟时间�
0~300(ms)�
40�
�
33�
拨线动作时间�
拨线动作时间�
0~1000(ms)�
30�
�
34�
抬压脚延迟时间�
抬压脚延迟时间�
0~1000(ms)�
30�
�
35�
抬压脚全压输出时间�
抬压脚全压输出时间�
0~800(ms)�
250�
�
36�
抬压脚输出占空比�
抬压脚输出占空比�
0~100�
22�
�
37�
抬压脚保持时间�
抬压脚保持时间后强制关断�
1~60(s)�
12�
�
38�
放压脚延迟缝纫时间�
为确认压脚已放下的延时�
0~800(ms)�
200�
�
40�
下停针位�
下停针位位置调整�
120~240�
180�
�
49�
特殊功能参数�
特殊功能参数（维持2s有效）


5：恢复出厂参数�
0~15�
0�
�



*带标记的项目是维修用的功能，如果更改了出厂时的初始设定，有可能出现损坏机器或使机器性能降低的危险。要更改时，需专业人员指导。但有时为了提高缝纫机的功能和性能，有可能随时变更功能设定值。
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7.8剪刀保护功能（参数No.21）


剪刀未归位状态，为防止机器意外运转损坏剪刀，锁定机器的功能。参数No.21可设定翻转开关信号的类型。


	机器锁定保护时，机箱操作面板上排左1的数码管会显示剪刀保护动画。


7.9缝纫计件功能（参数No.23~24）


	每次剪线结束计数增加，计算缝纫工序完成数的功能。


	No.23 设定为1，计件功能有效；设定为0，计件功能无效。


	No.24 显示计件数，按键4则清零计件数，可重新计数。


	监控界面的监控值No.4可以用来在线显示计件数。


7.10电磁铁时序设定（参数No.30~34）


	调整停机后剪线、拨线（上剪线）、抬压脚的时序配合。


	No.30 剪线延迟时间ttd：		停机后到下剪刀开始动作的时间


	No.31 剪线动作时间tto：		下剪刀动作的时间


	No.32 拨线延迟时间twd：	下剪刀动作结束到拨线（上剪刀）开始动作的时间


	No.33 拨线延迟时间two：	拨线（上剪刀）动作的时间


	No.34 抬压脚延迟时间tfd：	拨线（上剪刀）动作结束到抬压脚动作的时间






































7.11抬压脚保持时间设定（参数No.37）


	调整压脚抬起保持时间，电磁铁长时间吸合会降低使用寿命。


	压脚抬起后，经过No.37设定的时间，自动关闭电磁铁放下压脚。





7.12压脚放下延时缝纫功能（参数No.38）


	抬压脚电磁铁吸合时，踩踏板运行，由于电磁铁释放需要时间，压脚未压紧布料时缝纫机可能已运转，从而影响缝纫效果。通过设置此参数可以适当补偿抬压脚释放的时间。








7.系统功能设置说明	


7.1缝纫速度调整功能（参数No.1，4，27~28，50）


自由缝纫的最高速（参数No.1）


	由缝纫时的踏板最高速设定，其最大设定值由参数No.50限制。


（注意）过高的缝纫速度可能降低缝纫机的使用寿命。


定针缝速度设定（参数No.4）


	各种花样定针缝的速度设置参数。


低速速度设定（参数No.27）


	踏板起动运行时的速度。调整到合适值，可以用踏板方便的作出补针操作。


踏板调速性能调整（参数No.28）


	用户对踏板调速性能可进行定制，调大此参数踏板加速快，反之则慢。但调得过大，会影响缝纫的舒适度；调得过小，有可能无法运行至设定的高速。


	若踏板无法运行至设定高速，可适当调大此参数。


7.2软起动功能（参数No.2~3）


若针距较短或机针较粗，始缝面线和底线可能结不起来，通过限制始缝时缝纫机的速度可以提高缝纫的可靠性。


	No.2	 软起动针数设定


0		软起动功能无效


1~9		软起动针数，即始缝时在一定针数内以限制速度缝纫


	No.3	 软起动速度设定


7.3停机针位的设定（参数No.40）


上下针位的选择


机箱操作面板默认状态下，下排左数第1按键设置停机针位，上方对应数字显示设定值。


	0	上针位


	1	下针位


下针位位置调整（参数No.40）	


	设置下针位的位置，从上针位的偏移角度。


7.4如何设定缝纫模式（参数No. 5~13）


	通过设置参数来实现特定花样缝纫的功能。


缝纫模式的选择（参数No.5）


自由缝纫：踩下踏板可连续运行，不计针数。


定针缝纫：缝纫至一定针数自动停机，可以设置缝纫的停机次数（参数No.6）以及每次停机的针数（参数No.7~12）。


简易缝纫：停针位置任意，不计针数，可自动抬压脚。 一般若机头同步器损坏可设置成此模式继续运行。


定针缝段数及各段针数的设定（参数No.6~12）


定针缝可设段数（参数No.6）为1~6段，各段可设针数（参数No.7~12）为1~99针。


定针缝触发功能（参数No.13）


	设定定针缝时各段是否一次缝完的功能。此功能无效时可以在各段缝纫过程中停机。


剪线功能设定


	机箱操作面板默认状态下，下排左数第2按键设置剪线功能，上方对应数字显示设定值。


	0	剪线功能无效


	1	剪线功能有效


7.5抬压脚模式设定（参数No.15）


	设定抬压脚电磁铁的操作模式。


无抬压脚电磁铁操作


只有踏板命令可以进行抬压脚操作


剪线后抬压脚自动操作


踏板操作，剪线后自动操作


停机后自动操作，剪线后自动操作


踏板操作，停机后自动操作，剪线后自动操作


（注意）若未选配抬压脚电磁铁请将参数No.15设为0。


7.6剪线后踏板命令设定（参数No.16）


	剪线结束后，踏板后踏至剪线状态，发出抬压脚命令的设定。


	若参数No.15设为1、3、5，则执行抬压脚操作。


	该功能是为了剪线后方便脚踏抬压脚操作的处理。


7.7上电时自动运转至上针位（参数No.20）


	上电时，机头自动运转至上针位，可以方便进行缝纫的功能。


	若原本针位在上针位附近，则不做动作。
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装箱单








WR509/WR50U  装 箱 单 V1.2





序号�
产 品 名 称�
数量�
规  格�
确认�
备     注�
�
1�
球接连杆�
1�
�
�
�
�
2�
电控箱�
1�
WR509/WR50U  �
�
�
�
3�
踏板�
1�
PL-101�
�



含支架�
�
4�
电控箱固定螺钉�
3�
M5×30�
�
外六角法兰自攻螺钉�
�
5�
踏板固定螺钉�
3�
M5×23�
�
外六角法兰自攻螺钉�
�
6�
使用说明书�
1�
�
�
�
�
7�
合格证�
1�
�
�
�
�
8�
扎带�
2�
CV-160L�
�
�
�






















































8.故障代码表


故障显示�
故障内容�
故障可能原因�
检查项目、处理�
�
E011


E012


E013


E014�
电机信号故障�
电机位置传感器信号故障�
电机插头是否接触良好


电机信号检测器件是否损坏


缝纫机手轮是否安装到位�
�
E021


E022


E023�
电机超负荷�
电机堵转


电机超负荷�
电机插头是否接触良好


机头或剪线机构是否卡死


是否缝制规格厚度以上布料


电流检测信号是否正常�
�
E101�
硬件驱动故障�
电流检测非正常


驱动器件直通�
系统电流检测回路是否工作正常


驱动器件是否损坏�
�
E111


E112


E113�
系统电压过高�
实际电压偏高


制动回路故障


电压检测有误�
系统进线电压是否过高


制动电阻是否工作正常


系统电压检测回路是否工作正常�
�
E121


E122�
系统电压过低�
实际电压偏低


电压检测有误�
系统进线电压是否过低


系统电压检测回路是否工作正常�
�
E131�
电流检测回路故障�
电流检测非正常�
系统电流检测回路是否工作正常�
�
E141�
系统数据读写故障�
系统数据读写非正常�
系统数据读写回路是否工作正常


数据芯片是否损坏�
�
E151


E152�
电磁铁故障�
电磁铁回路过流


电磁铁非正常导通�
机头电磁铁是否短路


电磁铁回路是否工作正常�
�
E201�
电机电流过大�
电流检测非正常


电机运转非正常�
系统电流检测回路是否工作正常


电机信号是否正常�
�
E211


E212�
电机运转非正常�
电机运转非正常�
电机插头是否接触良好


电机信号是否不匹配�
�



P.oFF�



掉电显示�
电源关闭�
等待电源重新开通�
�
LED1动画�
剪线安全开关有效�
信号未连接�
剪刀是否回位


剪线安全开关信号插头是否插好�
�
    注：若以上故障按检查项目不能排除，请寻求技术支持。
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