
[image: image1.png]


LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO
REF NO.�
NOMBRE DE PIEZAS�
REF NO.�
NOMBRE DE PIEZAS�
REF NO.�
NOMBRE DE PIEZAS�
�
1�
A PRUEBA DE CHOQUES 64×40×9�
13�
CAPACIDAD CBB60/CD60�
25�
TORNILLO DE CABEZA PLANA PHILLIPS M4×8�
�
2�
CUBIERTA DELANTERA�
14�
ANILLO DE CAPACIDAD 35×3.1�
26�
INTERRUPTOR ACÉNTRICO�
�
3�
ANILLO DE RODAMIENTO φ139×0.7�
15�
TORNILLO DE CABEZA PLANA PHILLIPS M4×6�
27�
ARANDELA ONDULADA 65MM/M34�
�
4�
HOJA DEL ALA DELANTERA�
16�
TORNILLO HEXAGONAL M4�
28�
CUBIERTA TRASERA�
�
5�
BARRA DE ACERO HEXAGONAL M4×177�
17�
TORNILLO SEMICIRCULAR HORIZONTAL M5×25�
29�
A PRUEBA DE CHOQUES 64×40×9�
�
6�
ROTOR�
18�
CUBIERTA INFERIOR DEL CABLEADO�
30�
HOJA DE VIENTO POSTERIOR φ110×0.7�
�
7�
SOPORTANDO CCR15/6202/Z2�
19�
CUBIERTA DELANTERA DE CABLEADO�
31�
ANILLO DE SEGURIDAD�
�
8�
TORNILLO CUADRADO�
20�
TORNILLO DE CABEZA PLANA PHILLIPS M4×10�
32�
CUBIERTA FINAL�
�
9�
HEBILLA 80×11.5×2.5�
21�
POSTE DE ENCUADERNACIÓN�
33�
ARANDELA PLANA φ4�
�
10�
CARCASA�
22�
CAJA DE CAPACIDAD�
�
�
�
11�
TORNILLO SEMICIRCULAR HORIZONTAL M5×25�
23�
ESTATOR�
�
�
�
12�
MONTAJE DE LA TABLA�
24�
SEDIMENTADOR�
�
�
�









