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  当系统处于“运行”窗口（绿色）时，按按键区域的“准备”按键[image: image1.jpg]


进入操作界面（蓝色窗口），然后按“系统”按键[image: image2.jpg]


进入系统界面。其他情况下直接按“系统”按键[image: image3.jpg]


进入系统界面。

When the system is in the “Run” panel(green), please press the “Ready” Key [image: image4.jpg]


in the key zone to enter the “Operation” panel(blue), then press the “System” key[image: image5.jpg]


, enter into the system interface.While in other interfaces, you can press the “System” key [image: image6.jpg]


directly to enter into the system panel. 
[image: image32.png]



利用“系统界面”的项[image: image7.png]=



，进入系统管理界面。可以设置密码，设定用户使用期限及格式化CF卡。

   On the [image: image8.png]=



 subclass in the “System” menu,We can set password,set time limit and format CF card.
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1.密码设置Password setting
[image: image35.png]6




在“系统管理界面”按[image: image9.png]6




，我们可以设置各个界面的密码以及对密码进行更改或取消等操作。
Press [image: image10.png]6




 in the “System management” menu, we can set the password for each option , also can  re-set or cancel it.
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2.使用期限设置Time limit setting
在系统管理界面按[image: image11.png]1D




，进入使用期限设置画面。

Press [image: image12.png]1D




 in the “System management” menu，enter the time limit setting interface.
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(1) 设置使用期限功能密码 Set the time limit function password

按密码设定按钮[image: image13.png]


进入使用期限功能密码输入画面（初始密码为00000000）。输入正确的密码后进入密码设置画面。

Press[image: image14.png]


to enter the time limit function password inputing interface(initialize password is 00000000).It will enter the password setting interface after you input the correct password.
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<密码输入画面>

[image: image45.jpg]P}





在第一个编辑框中输入想设置的密码，在第二个编辑框中再次输入想设置的密码，按[image: image15.bmp]按钮确定。

Input the password what you want to set in the first edit box,and input it again in the second edit box,then press [image: image16.bmp] to ensure it.
<密码设置画面>
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（2）进入使用期限设置画面enter the time limit setting interface
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按[image: image17.png]=)



按钮，当（1）设置了密码时，请输入正确的密码，然后进入使用期限设置画面，请输入限制使用的天数（如12天，范围0-400）。按确定按钮[image: image18.bmp]保存设置。此时使用期限设置画面将显示解锁密码设定按钮[image: image19.png]


。                                  

Press [image: image20.png]=)



,you need to input the correct password if you set in step(1),then it will enter the time limit setting interface,please input the number or days to limit using (e.g 12days,range 

0-400),press[image: image21.bmp] to save
<使用期限功能设置画面> 
the setting.Then it shows the setting password button for unlocking [image: image22.png]


 on the time limit setting interface
解锁按钮上显示“无”表示按此按钮进入的画面无密码。

It means it needn’t passwords entering the interface when it shows “without” on the setting password button for unlocking
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按解锁密码设定按钮[image: image23.png]


，进入解锁密码设定画面。请在第一个编辑框中输入想设置的密码，在第二个编辑框中再次输入想设置的密码，按[image: image24.bmp]按钮确定。此时[image: image25.png]


按钮上将显示一“有”字，表示有解锁密码。

Press the setting password button for <解锁密码设定画面>     unlocking[image: image26.png]


,it will enter the setting interface.Please Input the password what you want to set in the first edit box,and input it again in the second edit box, then press [image: image27.bmp] to ensure it.
当设置了使用天数时。如果使用期限超过了使用天数，此时在开机时会弹出密码输入框，此时需要输入正确的解锁密码才能进入系统继续操作。（解锁码即为这里所设置的密码）

在没有超过使用天数时，如果需要取消使用期限限制，则只需按 (2)的操作，进入使用期限设置画面将使用期限设置为零。

注：当设置了使用期限但发现不起作用时（如设置了使用期限为1天，但一天后开机并未出现解锁密码输入框）请更换电池
It will pop up the password input box after starting the machine if you have set the limited using days and the machine have been used more than limited using days.You have to input the correct password to enter the system to continue operation.  

You can operate as (2) showing to enter the time limit setting interface and set the time limit as zero if you want to cancel the limit when it does’t exceed the limit.

3.格式化CF卡

当出现写入文件出现多次不成功（比如保存花样失败）等CF卡异常情况时请格式化CF卡。
在系统管理界面按[image: image28.png]Rk




按钮，进入密码输入画面。

[image: image49.jpg]


When you fails to write files for several times(e.g fail to save the design.) or it appears other abnormal situations,please format the CF card.

Press the [image: image29.png]Rk




 button in the “System management” menu，enter the password inputing interface.

在密码输入画面输入密码（密码为12332123），

Input password (12332123) in the password inputing interface.

[image: image50.png]


输入正确的密码后将显示格式化确认画面。

按确认按钮[image: image30.bmp]进行格式化操作，按取消按钮[image: image31.bmp]则不进行格式化且关闭当前画面。

格式化后显示提示重启的画面。

It shows the format confirm interface if you input the correct password.

格式化完成或者格式化失败时都会出现提示画面要求重启机器。
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It requires to reboot the machine when finishes formating or failed to fomat.

注：格式化重启后进入系统界面和参数界面时需输入密码（初始密码12345678）

Attention:You must input password when you enter the system interface and the parameter interface(the password is 12345678) after formating and restarting the machine.

各按钮功能：


The function of the buttons:


� ：操作界面密码设置


     Password setting in operation interface


� ：参数界面密码设置


Password setting in parameter interface


� ：系统界面密码设置


Password setting in system interface





各按钮功能：


The function of the buttons:


�：密码设置


    Set password


�：使用期限设置


Set the time limit


�：格式化CF卡


Format the CF card








点击想变更的密码项目按钮，若以前设有密码则需输入密码。


Click the button you want to change the password. You have to input password if you have set .














密码正确后进入密码设置界面


If the password is correct, you will enter the password_setting interface.





在第一个编辑框中输入你想设定的新密码，在第二个编辑框中确认输入的新密码。


按�按钮，新密码确认。


Input the new password in the first edit box, input it again in the second edit box to affirm.


Then press the � button, new password is set.


如果想不设定密码，则让两个编辑框为空并按�按钮即可.


If you don’t want to set any password, you only need make two edit boxes vacancy.
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